###User Defined Function###
_viSetAttribute

###Description###
Setzt irgendein VISA-Attribut
Diese Funktion, die von _viSetTimeout aufgerufen wird, dan AUCH genutzt werden, um andere VISA-spezifischen Attribute zu setzen.
Lies die VISA-Dokumentation, um mehr Informationen und eine Liste der VISA-Attribute und der entsprechenden Werte zu erhalten.

###Syntax###
#include <Visa.au3>
_viSetAttribute($h_session, $i_attribute, $i_value)


###Parameters###
@@ParamTable@@
$h_session
	Ein VISA descriptor (STRING) ODER ein VISA session handle (INTEGER).
	Siehe die Bemerkungen zu _viExecCommand für mehr Informationen.
$i_attribute
	Der Index des zu ändernden Attributes.
	Attribute sind in der VISA-Bibliothek definiert.
	Diese AutoIt-Library definiert nur eine KONSTANTE für das TIMEOUT-Attribut ($VI_ATTR_TMO_VALUE) und für das "Serial Interface"-Attribut und
	Werte (siehe die Bemerkungen), aber du kannst auch jeden anderen gültigen Index (als Integer) übergeben, wenn du möchtest.
$i_value
	Der Wert des Attributes. Es muss ein Integer sein und die möglichen Werte hängen vom Attribut-Typ ab und sind in der VISA-Dokumentation definiert.
@@End@@

###ReturnValue###
Bei Erfolg - Gibt 0 zurück.
Bei Misserfolg - Gibt -1 zurück, wenn die VISA DLL nicht geöffnet werden konnte oder einen nicht 0 Wert entsprechend dem VISA Fehlerkode (siehe: VISA programmer's guide).
Diese Funktion setzt im Falle eines Fehlers immer @error = 1.

###Remarks###
Es gibt eine Liste der aktuell vordefinierten Atribute und Werte. Beachte, dass du dennoch jedes andere gültige Attribut/jeden anderen Wert über den entsprechenden Integer-Wert übergeben kannst. Siehe dazu das VISA Programmierer Handbuch!

* Attribute: $VI_ATTR_TMO_VALUE -> Set Timeout
* Wert:
          A timeout in MILLISECONDS or
          $VI_TMO_IMMEDIATE (or 0) for "Return immediatly"
          VI_TMO_INFINITE (or "INF") for "No timeout"

* Attribute: $VI_ATTR_ASRL_BAUD
* Wert:
          Any valid baudrate (9600, 115200, etc)

* Attribute: $VI_ATTR_ASRL_DATA_BITS
* Wert:
          From 5 to 8

* Attribute: $VI_ATTR_ASRL_PARITY
* Wert:
          $VI_ASRL_PAR_NONE
          $VI_ASRL_PAR_ODD
          $VI_ASRL_PAR_EVEN
          $VI_ASRL_PAR_MARK
          $VI_ASRL_PAR_SPACE

* Attribute: $VI_ATTR_ASRL_STOP_BITS
* Wert:
          $VI_ASRL_STOP_ONE
          $VI_ASRL_STOP_ONE5
          $VI_ASRL_STOP_TWO

* Attribute: $VI_ATTR_ASRL_FLOW_CNTRL
* Wert:
          $VI_ASRL_FLOW_NONE
          $VI_ASRL_FLOW_XON_XOFF
          $VI_ASRL_FLOW_RTS_CTS
          $VI_ASRL_FLOW_DTR_DSR

Wie für alle VISA Funktionen müssen die VISA Bibliotheken installiert sein (prüfe ob die visa32.dll in {WINDOWS}\system32 vorhanden ist) und eine GPIB Karte (wie z.B. National Instruments NI PCI-GPIB Karte oder die Agilent 82350B PCI High-Performance GPIB Karte) installiert sein.

* Eine detaillierte Beschreibung der bekanntesten VISA DESCRIPTORS ist in den Bemerkungen zu der Funktion "_viExecCommand" zu finden.

###Related###
_viSetTimeout, _viExecCommand, _viOpen, _viClose

###Example###
@@IncludeExample@@