###User Defined Function###
_viFindGpib

###Description###
Sende einen Befehl/Abfrage an ein Instrument/Gerät durch das VISA Interface (GPIB / TCP)

###Syntax###
#include <Visa.au3>
_viFindGpib(ByRef $a_descriptor_list, ByRef $a_idn_list, $f_show_search_results = 0)


###Parameters###
@@ParamTable@@
$a_descriptor_list (ByRef)
	Gibt ein Datenfeld des VISA resource descriptors von dem Instrument, das am GPIB Anschluss gefunden wurde, zurück (Für mehr Informationen siehe die Bemerkungen zu der Funktion _viExecCommand)
$a_idn_list (ByRef)
	Gibt ein Datenfeld mit IDNs (z.B. Namen) von den Instrumenten, die am GPIB Anschluss gefunden wurden, zurück.
$f_show_search_results
	Optional: Wenn auf 1 gesetzt, wird ein Dialogfeld mit den Ergebnissen der Suche angezeigt. Die Vorgabe ist 0, d.h. die Ergebnisse werden nicht angezeigt.
@@End@@

###ReturnValue###
Bei Erfolg - Die Anzahl der gefundenen Instrumente (0 oder mehr).
Bei Misserfolg - Gibt einen negativen Wert zurück und setzt @error = 1.

###Remarks###
Wie für alle VISA Funktionen müssen die VISA Bibliotheken installiert sein (prüfe ob die visa32.dll in {WINDOWS}\system32 vorhanden ist) und eine GPIB Karte (wie z.B. National Instruments NI PCI-GPIB Karte oder die Agilent 82350B PCI High-Performance GPIB Karte) installiert sein.

* Eine detaillierte Beschreibung der bekanntesten VISA DESCRIPTORS ist in den Bemerkungen zu der Funktion "_viExecCommand" zu finden.

###Related###
_viExecCommand, _viOpen, _viClose, _viGTL, _viGpibControlREN

###Example###
@@IncludeExample@@