# UDF-Referenz

Hier die komplette Liste der UDFs in der Kategorie: Visa Management.
Klicke auf den Namen einer UDF, um eine detailliertere Beschreibung anzeigen zu lassen.

UDF | Beschreibung
_viClose | Schließt eine VISA Verbindung an ein Gerät/Instrument.
_viExecCommand | Sendet einen Befehl/Abfrage an ein Instrument/Gerät durch den VISA Anschluss (GPIB / TCP)
_viFindGpib | Sende einen Befehl/Abfrage an ein Instrument/Gerät durch das VISA Interface (GPIB / TCP)
_viGpibBusReset | GPIB BUS "reset":
_viGTL | "Go To Local"-Modus:
_viOpen | Öffnet eine VISA-Verbindung zu einem Instrument/Gerät.
_viSetAttribute | Setzt irgendein VISA-Attribut
_viSetTimeout | Setzt die VISA Zeitabschaltung in Millisekunden.