# Funktionsreferenz

_viGpibBusReset

GPIB BUS "reset":
Benutze diese Funktion, wenn der GPIB BUS aus irgendwelchen Gründen festsitzt.
Möglicherweise kann das Problem durch Aufruf dieser Funktion behoben werden.

#include <Visa.au3>
_viGpibBusReset()

Parameter

Keine.

Bemerkungen

Wie für alle VISA Funktionen müssen die VISA Bibliothken installiert sein (prüfe ob die visa32.dll in {WINDOWS}\system32 vorhanden ist) und eine GPIB Karte (wie z.B. National Instruments NI PCI-GPIB Karte oder die Agilent 82350B PCI High-Performance GPIB Karte) installiert sein.

Siehe auch

_viGTL, _viExecCommand, _viFindGpib, _viOpen, _viClose

Beispiel

; This example tries to "reset" the GPIB bus after a BUS "lock". This is rare,
; but it might happen if one of the instruments connected to the BUS has crashed
#include <Visa.au3>
_viGpibBusReset()