###User Defined Function###
_viGTL

###Description###
"Go To Local"-Modus:
Instrumente, die dieses Kommando akzeptieren, werden den "Remote Control mode" verlassen und in den "Local mode" wechseln.
Wenn das Instrument schon im "Local mode" ist, wird der Befehl einfach irgnoriert.
Ein instrument, das diese Funktion nicht unterstützt, wird normalerweise im "Remote Control mode" verbleiben.

###Syntax###
#include <Visa.au3>
_viGTL($h_session)


###Parameters###
@@ParamTable@@
$h_session
	Ein VISA descriptor (STRING) ODER ein VISA session handle (INTEGER). Für mehr Informationen, siehe die Bemerkungen zu _viExecCommand.
@@End@@

###ReturnValue###
Bei Erfolg - Gibt 0 zurück
Bei Misserfolg - Gibt -1 zurück, wenn die VISA DLL nicht geöffnet werden konnte oder ein NICHT-Null-Wert im VISA error code steht (siehe das VISA Programmierer Handbuch)
Diese Funktion setzt im Falle eines Fehlers immer @error auf 1

###Remarks###
Wie für alle VISA Funktionen müssen die VISA Bibliotheken installiert sein (prüfe ob die visa32.dll in {WINDOWS}\system32 vorhanden ist) und eine GPIB Karte (wie z.B. National Instruments NI PCI-GPIB Karte oder die Agilent 82350B PCI High-Performance GPIB Karte) installiert sein.

* Eine detaillierte Beschreibung der bekanntesten VISA DESCRIPTORS ist in den Bemerkungen zu der Funktion "_viExecCommand" zu finden.

###Related###
_viExecCommand, _viGpibBusReset, _viFindGpib, _viOpen, _viClose

###Example###
@@IncludeExample@@