###User Defined Function###
_viOpen

###Description###
Schließt eine VISA Verbindung an ein Gerät/Instrument.

###Syntax###
#include <Visa.au3>
_viClose($h_session)


###Parameters###
@@ParamTable@@
$h_session
	Eine "VISA session handle" (wie zurückgegeben von  _viOpen)
@@End@@

###ReturnValue###
Bei Erfolg - Gibt 0 zurück.
Bei Misserfolg - Gibt -1 zurück, wenn die VISA DLL nicht geöffnet werden konnte oder einen nicht 0 Wert entsprechend dem VISA Fehlerkode (siehe: VISA programmer's guide).
Diese Funktion setzt im Falle eines Fehlers immer @error = 1.

###Remarks###
Wie für alle VISA Funktionen müssen die VISA Bibliothken installed sein (prüfe ob die visa32.dll in {WINDOWS}\system32 vorhanden ist) und eine GPIB Karte (wie z.B. National Instruments NI PCI-GPIB Karte oder die Agilent 82350B PCI High-Performance GPIB Karte) installiert sein.

###Related###
_viClose, _viExecCommand

###Example###
@@IncludeExample@@